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1. [bookmark: _Toc462210102]Общие указания
1.1. Назначение и область применения
Насосная установка предназначена для обеспечения гидравлической энергией промышленного гидравлического оборудования.
1.2. Основные технические параметры приведены в таблице 1.
	Наименование (модель)
	HDX-АС-4,0-12/1,6/26

	Рабочий объем насоса, см3/об 
	1,6

	Подача насоса при номинальной частоте вращения вала приводного электродвигателя, л/мин, не менее:
	4,0

	Номинальная мощность электродвигателя, кВт
	1,6

	Напряжение питания электродвигателя, В
	12

	Номинальная частота вращения, об/мин
	2800

	Присоединительные размеры линий 
	«P», «S» - G 3/8”

	Напряжение питания цепи электроуправления, В
	-

	Габариты станции насосной (ДхШхВ), мм, не более:
	300x150x200


Таблица 1
1.3. [bookmark: _Ref433091620]Основные эксплуатационные параметры приведены в таблице 2.
Таблица 2
	Тип рабочей жидкости
	Масло минеральное 
(подробнее см. табл. 3)

	Диапазон рабочей температуры масла, °С
	-10 … +60

	Диапазон температуры окружающего воздуха, °С
	-20 … +40

	Диапазон вязкости масла при рабочей температуре, сСт
	30…500

	Минимальная вязкость рабочей жидкости, сСт
	20

	Максимальная вязкость рабочей жидкости, сСт
	1000

	Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не ниже
	10


1.4. [bookmark: _Toc432066561] Рекомендации по применению гидравлических масел указаны в таблице 3.


[bookmark: _GoBack]
Таблица 3
	Производитель
	Марка масла в соответствии с DIN 51524

	
	

	
	HLP 22/HVLP 22
(T = 10°C …+15°C)
	HLP 32
(T = 0°C …+25°C)
	HLP 46
(T = +10°C …+60°C)

	AGIP
	OSO 22
	OSO 32
	OSO 46

	CASTROL
	Hyspin AWS 22
	Hyspin AWS 32
	Hyspin AWS 46

	ESSO
	Nuto H 22
	Nuto H 32
	Nuto H46

	SHELL
	Tellus 22
	Tellus 32
	Tellus 46

	THK
	Гидравлик Зима 22
	Гидравлик HLP 32
	Гидравлик HLP 46


ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается смешивать различные марки и типы масел. 
2. [bookmark: _Toc462210103]Описание и принцип работы
2.1. Состав насосной установки.
Насосная установка, состоит из:
· Насос-моторной группы, состоящей из насоса, электродвигателя, муфты и монтажной плиты, на которой устанавливается электродвигатель и крепится насос;

2.2. Принцип действия насосной установки.
Насос Н1 (см. принципиальную гидравлическую схему рис.1) всасывает рабочую жидкость (далее – РЖ) из бака и подаёт к потребителю. 
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Рисунок 1. Схема гидравлическая принципиальная
3. [bookmark: _Toc432066567][bookmark: _Toc462210104][bookmark: _Toc432066562]Меры безопасности
3.1. Обслуживание гидравлической насосной станции должно осуществляться только персоналом, изучившим устройство и правила эксплуатации станции, а также прошедшим соответствующий инструктаж по технике безопасности в части работы с электроустановками и гидросистемами высокого давления с учетом требований ГОСТ Р 52543 «Гидроприводы объемные. требования безопасности».
3.2. Каждый раз перед началом работ необходимо проверять:
· отсутствие в воздухе паров легковоспламеняющихся веществ;
· исправность токоподводящего кабеля и заземляющей жилы;
· отсутствие повреждений и защемлений гидравлических рукавов (поврежденные рукава необходимо заменить);
· исправность манометров;
· отсутствие следов течи масла.
3.3. Перед началом работ лицо, ответственное за безопасность работ, должно убедиться в исправности резьбовых соединений, рукавов высокого давления (визуально) и правильности подключения станции (в гидравлической и электрической ее частях).
3.4. При работе гидравлической насосной станции утечки рабочей жидкости не допускаются.
3.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование гидравлических рукавов и электрических кабелей для перемещения оборудования.
3.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перегибать и защемлять гидравлические рукава. 
3.7. Работы должны производиться в перчатках, защитных очках, одежде и обуви с соблюдением правил техники безопасности.
3.8. Ремонт гидравлической насосной станции должен производиться только специально обученными лицами, получившими соответствующие документы. Ремонт насосов должен производиться только на заводе-изготовителе или в специализированной мастерской.
3.9. Учитывая опасности работы с гидравлическим оборудованием, к работам с гидравлической насосной установкой предъявляются следующие требования по безопасности:
· Обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой;
· ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение гидравлической насосной станции при обнаружении на ее поверхности следов течей рабочей жидкости;
· ЗАПРЕЩАЕТСЯ дальнейшая эксплуатация гидросистемы при обнаружении негерметичности гидравлических линий, трещин и надрывов на жестких и гибких трубопроводах;
· ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация гидравлической насосной станции при обнаружении любых посторонних звуков в ее работе.
4. [bookmark: _Toc462210105]Использование по назначению
4.1. Эксплуатационные ограничения
4.1.1. Основные эксплуатационные параметры указаны в Табл. 2 настоящего документа.
4.1.2. Уровень рабочей жидкости должен быть не ниже 20мм от верхней границы масломерного стекла.
4.1.3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ одновременное включение электромагнита или отклонение ручки распределителя и запуск электродвигателя.
4.1.4. Рабочее положение насосной станции – вертикальное (электродвигатель вверх) или горизонтальное, на прочном, жестком основании. Станция сохраняет работоспособность при установке с уклоном до 5°.
4.1.5. Категория размещения насосной станции – 2 по ГОСТ 15150 при влажности воздуха не более 75%.
4.2. [bookmark: _Toc432066563]Подготовка изделия к эксплуатации.
4.2.1. Перед установкой насосную станцию необходимо полностью освободить от транспортировочной тары и элементов упаковки.
4.2.2. Произвести контрольный осмотр насосной станции на соответствие изделия настоящему руководству по эксплуатации, а также на отсутствие механических повреждений, следов ржавчины и потеков на наружных поверхностях. Стрелки манометров должны находиться в нулевом положении.
4.2.3. Надежно закрепить насосную станцию на подготовленной площадке за крепежные отверстия в лапах бака.
4.2.4. Снять транспортные заглушки с портов распределителей и подключить к ним линии гидросистемы.
4.2.5. Подключить электродвигатель, гидрораспределители, реле давлений и т.п. к соответствующим электрическим сетям с помощью кабелей в соответствии с потребляемой мощностью, напряжением питания и силой тока.
4.2.6. Заполнить бак рабочей жидкостью:
[image: ]ВНИМАНИЕ: заполнение бака должно осуществляться с помощью заправочной станции или через фильтр с тонкостью фильтрации не грубее 25мкм.
Применяемые рабочие жидкости должны соответствовать требованиям Табл. 2 настоящего руководства по эксплуатации.
4.3. Ввод в эксплуатацию.
4.3.1. Вводить насосную станцию в эксплуатацию необходимо в присутствии квалифицированных специалистов.
4.3.2. Проверить уровень рабочей жидкости. Уровень должен быть не ниже 20мм от верхней границы масломерного стекла.
4.3.3. Удостовериться в правильности и надежности монтажа всех соединений.
4.3.4. Удостовериться, что перед первым пуском все исполнительные механизмы освобождены от внешней нагрузки и будут совершать холостые движения.
4.3.5. Кратковременно (1-2 сек) включить электродвигатель. Направление вращения вала электродвигателя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе электродвигателя.
4.3.6. Проверка правильности направления вращения должна осуществляться после каждого переподключения к электросети при котором возможно изменение чередования фаз.
[image: ]ВНИМАНИЕ: Режим работы электродвигателя кратковременный см. табл.4!
Таблица 4
	Напряжение, В
	Мощность, кВт
	Режим работы, мин.

	12
	0,5
	S2-5 мин, S3- 17%

	12
	0,8
	S2-4 мин, S3- 9%

	12
	1,6
	S2-2 мин, S3- 8%

	24
	2,2
	S2-2 мин, S3- 8%

	24
	3,0
	S2-4 мин, S3- 8%


4.3.7. Включить электродвигатель насоса. Поочередно включая электромагниты или отклоняя рукоятки распределителей, убедиться в осуществлении холостого перемещения исполнительных механизмов в правильных направлениях. Одновременно убедитесь в отсутствии наружных утечек в соединениях. В случае обнаружения утечек немедленно выключите насосную станцию для их устранения.
4.3.8. Максимальная величина давления не должна превышать значений, указанных в Табл. 1.
4.3.9. Во время ввода в эксплуатацию насосной станции необходимо контролировать следующие параметры:
· Уровень и температуру рабочей жидкости.
· Герметичность компонентов гидросистемы.
· Уровень шума в процессе работы на холостом ходу и под нагрузкой.
4.3.10. В случае аварийной ситуации необходимо немедленно обесточить насосную станцию, чтобы избежать неконтролируемых движений исполнительных механизмов.
5. [bookmark: _Toc432066565][bookmark: _Toc462210106]Порядок работы
5.1. Произвести визуальный осмотр насосной станции на отсутствие механических повреждений и потеков на наружных поверхностях.
5.2. Убедиться в правильности подключения станции к источнику электроэнергии и рукавов высокого давления к изделию.
5.3. Убедиться, что значение температуры рабочей жидкости удовлетворяет значениям Табл. 2. В противном случае эксплуатировать насосную станцию НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
5.4. Запустить электродвигатель.
5.5. Убедиться в отсутствии посторонних шумов. Звук при работе насосной установки должен быть ровным без металлических шорохов и стуков.
5.6. Приступить к работе исполнительными механизмами гидросистемы.
5.7. В случае обнаружения отклонений от нормального режима работы следует немедленно отключить насосную станцию от электропитания. Повторное включение станции возможно только после устранения причин неисправностей.
6. [bookmark: _Toc432066566][bookmark: _Toc462210107]Техническое обслуживание и хранение
6.1. [bookmark: _Toc432066568]Техническое обслуживание производится с целью поддержания гидравлической насосной станции в технически исправном состоянии и готовности к работе.
6.2. Ежесменно, перед началом работы гидравлической насосной станции – визуальный осмотр, проверка уровня рабочей жидкости, проверка ее состояния и вязкости. Рабочая жидкость должна соответствовать требованиям таблицы №2.
6.3.  После каждого применения гидравлической насосной станции производить:
· осмотр внешнего вида, очистку наружной поверхности и, при необходимости, ее окраску;
· осмотр электрических кабелей на отсутствие повреждений;
· проверку состояния манометров;
· проверку отсутствия наружной течи масла;
· проверку уровня рабочей жидкости и, при необходимости, дозаправку.
6.4. Через 50 моточасов после ввода в эксплуатацию необходимо произвести замену рабочей жидкости.
6.5. Через каждые 1000 моточасов, но не реже одного раза в 6 месяцев, необходимо производить промывку бака, замену масла в гидравлической системе и смену фильтрующих элементов.
6.6. Ремонт гидравлической насосной станции должен производиться только обученными лицами, получившими соответствующие документы. Ремонт насосов должен производиться только на заводе-изготовителе или в специализированной мастерской.
7. [bookmark: _Toc462210108]Характерные неисправности и методы их устранения
	Внешнее проявление неисправности
	Вероятная причина
	Метод устранения

	1 Насос не развивает требуемого давления и не обеспечивает заданной производительности
	-В баке недостаточно масла
	-Долить масло

	
	-Негерметичен напорный трубопровод
	-Открутить болты крепления крышки с баком и установить ее на подставки, не извлекая всасывающего фильтра из рабочей жидкости, включить станцию и, при наличии утечек, подтянуть накидные гайки

	
	-Засорился всасывающий фильтр
	-Открутить болты крепления крышки к баку, поднять крышку, вывернуть, промыть и продуть всасывающий фильтр, собрать в обратном порядке

	
	-Нарушена герметичность в магистралях
	-Проверить затяжку и правильность всех соединений, при необходимости заменить уплотнительные кольца;

	
	-Неисправен распределитель
	-Ремонт в специализированной мастерской или на заводе-изготовителе

	2 Неравномерное движение штока гидроцилиндра
	-Наличие воздуха в гидросистеме
	-Удалить воздух из гидросистемы

	
	-В баке недостаточно масла
	-Долить масло

	3 Отсутствует
давление на исполнительном гидроцилиндре.
	Неправильная сборка гидросистемы
	Проверить правильность сборки гидросистемы

	4 Подтекание масла из- под распределителя
	Ослаблены резьбовые соединения блока управления
	Проверить затяжку и, при необходимости, подтянуть резьбовые соединения.


8. [bookmark: _Toc21403321][bookmark: _Toc432066569][bookmark: _Toc462210109]Комплект поставки
В комплект поставки входят:
Станция насосная, шт.	1
[bookmark: _Toc19964231][bookmark: _Toc20020444][bookmark: _Toc21403324]Руководство по эксплуатации, экз.	1
9. [bookmark: _Toc462210110]Транспортировка и хранение
9.1. Транспортировка изделия в упаковочной таре осуществляется любым видом крытого транспорта.
9.2. При транспортировании насосной станции необходимо использовать дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать внешних воздействий, которые могут вызвать повреждения изделия и/или его составных частей.
9.3. Хранить станцию следует в сухом закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 40 С и влажностью воздуха не более 80%.
9.4. При хранении свыше одного месяца наружные неокрашенные (или имеющие поврежденное ЛКП) металлические поверхности покрыть тонким слоем смазки ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74, предварительно очистив от загрязнения.
10. [bookmark: _Toc432066570][bookmark: _Toc462210111]Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя
10.1. Поставщик гарантирует поставку изделия, полностью укомплектованного, в работоспособном состоянии, без повреждений, с параметрами в пределах технических характеристик, указанных в настоящем паспорте.
10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня установки на машину при односменной работе, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия потребителю, при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации.
10.3. Производитель не предоставляет других гарантий, в частности гарантий совместимости проданных клапанов с другими компонентами гидросистемы, кроме тех случаев, когда рекомендации по их применению в гидросистеме разработаны Производителем или их установка согласована с Производителем.
10.4. Гарантии не распространяются на изделия, имеющие повреждения и отказы, которые привели его в неработоспособное состояние:
· Вследствие форс-мажорных событий, включая землетрясение, наводнение, удары молнии, пожар, а также включая неправильное использование и небрежность;
· В результате модификации, ремонта или приспосабливания для использования в других целях и в иных условиях.
· Вследствие проникновения внутрь изделия веществ, жидкостей, загрязнений, включая коррозию деталей, но не ограничиваясь этим.

[image: ]ВНИМАНИЕ: Соблюдение требований и правил эксплуатации, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации, является залогом длительного и безаварийного срока службы насосной станции. В случае возникновения неполадок в работе насосной станции, категорически запрещается самостоятельная разборка. Самостоятельный разбор, вмешательство в конструкцию или в работу насосной станции является поводом для отказа в гарантийном обслуживании. Несоблюдение требований и правил эксплуатации, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации, является поводом для отказа в гарантийном обслуживании.

10.5. Транспортные расходы, связанные с доставкой изделия от Покупателя до офиса Поставщика осуществляется за счет Покупателя.
Изложенные выше условия не ущемляют законные права Потребителя по действующему государственному законодательству, равно как и Поставщика, у которого приобретены изделия.
Если потребитель нуждается в технической помощи, он может обратиться за консультацией к специалистам ООО «ГИДРАКС», 

Московская обл., г.Дзержинский, ул. Энергетиков, дом 24, офис 214. 
Тел: +7 (499) 515-55-89
11. [bookmark: _Toc266098549][bookmark: _Toc432066571][bookmark: _Toc462210112]Свидетельство о продаже
	Наименование изделия
	HDX-АС-4,0-12/1,6/26

	№ накладной
	

	Артикул
	1830

	Дата продажи
	



Гарантия действительна только при наличии штампа синего цвета и подписи отпускающего лица.
Дата выпуска «13»   марта   2026  г.

Подпись лица ответственного за приемку ____________________________

                                                             М.П.

















Для заметок:
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Почтовый адрес:
140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, дом 24, офис 214 
Телефон: +7 499 515 55 89
Электронная почта: info@hydrax.ru
Сайт: www.hydrax.ru
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